**防控物资样品要求**

**1、一次性使用医用口罩要求**

1. 产品为一次性使用医用口罩，经环氧乙烷灭菌，三层防护，细菌过滤效率≧95%；
2. 产品独立包装或10-12只包装；包装袋密封良好且有产品合格证，包装袋印刷明晰完整，包装印刷包含：生产厂家、注册商标、生产许可证号、注册证编号、产品技术要求编号、生产日期等；
3. 产品符合或超过YY/T0969-2013一次性使用医用口罩标准规范。
4. **红外线体温计（额温枪）要求**
5. 产品生产企业应通过ISO 9001:2008质量管理体系认证、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证；
6. 产品包装完整，有使用说明书和产品合格证；包装盒印刷明晰，印刷内容包含：生产厂家、注册商标、产品注册证编号、产品技术要求编号、生产许可证编号等；

（3）产品性能要达到或超过以下基本要求：测量范围：体温模式范围32-420C；测量精度约±0.20C（350C~420C）±0.30C（350C~420C以外）；记忆数据：≧90组；测量距离：0-5厘米；测量时间：小于2秒；使用年限：5年；三色背光显示，其中体温模式：34.00C -37.30C 显示绿色；37.40C -380C 显示黄色；38.10C -42.00C 显示红色；

（4）产品主要零部件要求：测温探头传感器性能参考德国海曼、比利时迈来芯，或优于其性能。

（5）额温枪采用双探头设计，并具自带实时测距功能。